BLS – Borne Libre Service

Il existe 2 catégories de bornes libre-service communément appelées BLS :

les bornes propriétaires : c’est le cas des bornes Air France, Easyjet, etc. Elles sont dédiées à la compagnie et ne peuvent accepter d’autres logiciels comme le Local-DCS par exemple.

les bornes CUSS (Common Use Self-Service) : ces bornes sont multi-compagnies et elles peuvent accueillir toute application qui est certifiée CUSS.

Borne Local-DCS

Écran tactile 17“ SAW 300dpi 3 ISO tracks card reader

OS Windows 7 PO,

Certification for 918B & 918C : Europe, USA, Canada, Russie

CAB Printer (IER400)

Bagtag Printer (IER400)

2D Barcode reader (HHP5180)

Full Page Passeport Reader

Additionnal 4GB RAM

Sliding drawer pedestal (capable of including printers, readers, etc.)

Maintenance keyboard

Cette borne est dédiée au local-DCS, elle est NON-CUSS.

Borne CUSS + L-DCS

Écran tactile 17” SAW 300dpi

3ISO tracks card reader

OS Windows 7 PO Licences CUSS

Certification for 918B & 918C : Europe, USA, Canada, Russie

CAB Printer (IER400)

Bagtag Printer (IER400)

2D Barcode reader (HHP5180)

Full Page Passeport Reader

Additionnal 4GB RAM

Sliding drawer pedestal (capable of including printers, readers, etc.)

Maintenance keyboard

Cette borne inclut le middleware CUSS et une version CUSS du L-DCS.

Elle permet aux compagnies aériennes qui le souhaitent de déployer leurs propres applications CUSS.