Manuel d'installation et de configuration du Fids

But

Cette procédure a pour but d’installer uniquement la nouvelle version du programme FIDS Display.

Cette procédure ne prend pas en compte la configuration du poste (nom de la machine, paramètres réseau…) ni l’installation du service de supervision.

Installation des fichiers

Récupérer le fichier FIDS 215.zip qui se trouve à l’adresse \\&#60;serveur&#62;\FIDS\prg\maj

Décompresser le vers le fichier local C:\airport\FIDS.

Configuration

Configuration locale

Lancer le programme EConfig.exe

Renseigner les informations MySQL ainsi que le numéro d’écran.

Si l’écran existe déjà dans la base de données, les informations seront automatiquement renseignées dans les champs qui suivent.

Renseigner le répertoire du serveur dans le champ Server path ainsi que le nom du fichier (par défaut FIDS.ini).

Renseigner le répertoire où les fichiers multimédias (images, vidéos) seront copiés localement dans le champ Media path.

Cocher la case Display default page if connection is lost si vous voulez afficher la page de chargement lorsque l’écran perd la connexion au réseau

Cocher la case Activate Debug Mode si vous voulez accéder au mode débug (via le raccourci CTRL + ALT + I lorsque le FIDS Display est lancé).

Cocher la case activate cache pour activer le cache du programme.

{{fids_Image_3.png}}Configuration du serveur

Cette procédure n’est à effectuer qu’une seule fois, le fichier de configuration serveur est commun à tous les écrans ainsi qu’au système de téléaffichage.

Renseigner les informations suivantes dans les sections :

FIDSERVER

HOSTIP : l’adresse IP de la station qui héberge le programme FIDServer.exe

STATIONPORT : le port pour dialoguer entre les programmes FIDS Handler et FIDServer

DISPLAYPORT : le port pour dialoguer entre les programmes FIDS Display et FIDS Handler

SQL

HOSTIP : adresse IP du serveur MySQL

Database : le nom de la base de données

PHP

HOSTIP : adresse IP du serveur Apache

ServerPath : nom du dossier hébergeant le système de téléaffichage

NTP

HOSTIP : adresse IP du serveur NTP

TIMEZONE

Default : fuseau horaire qui sera utilisé par le système de téléaffichage

LANGUAGE

languageCode : code de la langue utilisée par défaut dans l’interface d’administration du téléaffichage

Lancer le programme au démarrage

Pour lancer le programme automatiquement à chaque démarrage de l’écran,

Créer un raccourci du fichier FIDS.exe dans le Menu Démarrer > Tous les programmes >Démarrage.

Si une ancienne version du FIDS Display existe sur le poste assurez-vous de supprimer le raccourci vers le programme FID.exe

Approbation

Fonction	Rédacteur	Vérificateur	Validateur
Prénom - Nom
Signature