PaxTracer : Guide d'installation

Périphérique Androïd

Activer le Wifi

Poser le doigt en haut de l’écran.

Faire glisser le doigt vers le bas de l’écran.

L’écran d’affichage des paramètres se déroule.

Cliquer sur le symbole du Wifi pour l’activer.

Refermer l’écran d’affichage des paramètres en le poussant vers le haut.

Le symbole du Wifi actif apparaît dans le bandeau supérieur.

Accéder au programme Pax Station

Cliquer sur le symbole des applications.

Le panneau des applications s’ouvre. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique.

Cliquer sur l’application Pax Station.

Le programme se lance.

Initialiser le programme

Cette opération s’effectue UNIQUEMENT lorsque le programme se lance pour la première fois.

Cliquer sur Configuration.

Cliquer sur le symbole du menu.

Le menu Configuration s’ouvre.

Renseigner le Device

Cliquer sur l’onglet Device.

La boite de dialogue Configuration Invalid s’ouvre.

Cliquer sur OK.

Le message Aucun scanner n’est enregistré s’affiche.

Cliquer sur le symbole +.

La boite de dialogue Select the new Device type s’affiche.

Cliquer sur le scanner Honeywell.

Cliquer sur Available Devices.

Sélectionner de nouveau Embeded Honeywell Scanner

Sélectionner Aztec, PDF417 et QR Code.

Cliquer sur la coche verte pour enregistrer.

Cliquer sur le symbole de la disquette pour sauvegarder.

Paramétrer la Communication

Cliquer sur l’onglet Communication.

Paramétrer le Host

Cliquer sur la partie droite du Host.

Entrer l’adresse IP du serveur.

Paramétrer le Port

Cliquer sur la partie droite du Port.

Saisir le Port.

Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.

Paramétrer le Logging

Cliquer sur Logging.

Paramétrer l’affichage des messages d’erreur

Cliquer sur Log Level.

Cliquer sur le niveau de messages à afficher.

Niveau choisi	Niveau de message affiché
Nothing	N’affiche aucun message d’erreur
Only critical messages	Affiche uniquement les erreurs critiques
Errors and critical messages	Affiche les erreurs et messages critiques
Warning and errors	Affiche les alertes et les erreurs
Information, warning and errors	Affiche les informations, les alertes et les erreurs
Debug messages and everything else	Affiche tout

Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.

Sauvegarder les données

Activer Log in file permet de sauvegarder les données automatiquement dans un dossier.

Cliquer sur le bouton Log in file pour l’activer si ce n’est pas déjà fait.

Le bouton devient bleu et l’adresse de stockage des données s’affiche.

Gérer la taille du fichier de stockage

Cliquer sur le bouton Limit log file size pour l’activer.

Saisir la taille maximale du fichier en cliquant dans la partie droite.

Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.

Paramétrer la partie Administration

Cliquer sur l’onglet Administration.

Forcer la date

Cliquer sur Override Date pour l’activer.

Le bouton devient bleu.

Cliquer sur la flèche à droite.

Un calendrier s’affiche.

Cliquer sur la date choisie.

Forcer l’heure

Cliquer sur Override Time pour l’activer.

Le bouton devient bleu.

Cliquer sur la flèche à droite.

Une horloge s’affiche.

Cliquer sur l’heure choisie.

Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.

Sauvegarder les paramètres

Cliquer sur la disquette pour sauvegarder les paramètres.

Mettre les paramètres par défaut

Cliquer sur l’icône correspondant.

Restaurer les paramètres

Cliquer sur l’icône correspondant.

Sortir de la zone de configuration

Appuyer sur le bouton Retour de l’appareil.